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	河池市第三人民医院一站式床旁结算终端硬件设备需求参数

	设备名称
	设备参数

	1、手持终端（带打印）
	处理器
	≥8核A55（4x1.6GHz+4x1.2GHz）CPU

	
	操作系统
	Android操作系统

	
	存储器
	≥64GB ROM+2GBRAM

	
	显示屏
	≥5.99"HD+，1440x720，IPS

	
	触摸屏
	电容多点触控

	
	磁卡支持
	支持1/2/3磁道卡，支持双向刷卡，符合ISO7810/7811规范

	
	IC卡支持
	1个符合PBOC3.0和EMV标准

	
	非接触读卡器
	PBOC3.0，ISO/ICE14443TypeA&B,Mifare卡qPBOC
PayPass,Paywave

	
	PSAM卡座
	2个符合ISO7816规范

	
	打印机
	58打印机，最大90mm/s（7.4V时）；

	
	通信方式
	LTE/UMTS/GSM

	
	WiFi
	2.4G/5G，支持IEEE 802.11ac/a/b/g/n

	
	蓝牙
	支持蓝牙4.2，支持BLE

	
	卫星定位
	内置GPS，支持AGPS

	
	后置摄像头
	5M AF

	
	前置摄像头
	3D结构光人脸识别摄像头

	
	条码识别
	二维扫码头（可选）

	
	电池
	锂电池，7.6V/3500mAh（典型值）

	
	按键
	电源键（锁屏键），功能键，音量键

	
	喇叭
	1.2W

	
	麦克
	支持1个

	
	SIMT/PSAM卡座
	1个nanoSIM卡+1个SD卡+2个PSAM卡，SD卡最大支持64G

	
	接口
	USB Type-C，支持耳机功能

	
	充电器
	Input:AC 100~240V；Output:5V/2A
支持扩展充电底座

	
	符合国家医保局《医保业务综合服务终端（Ⅲ类）技术规范（V2.1）》的相关要求（提供证明材料）

	2、手持终端（PDA）
	CPU
	联发科MT8788，≥八核Cortex-A73,Cortex- A53位处理器,

	
	操作系统
	Android 9

	
	内存
	≥4GB DDR,64GB EMMC

	
	产品尺寸
	170mm*76.8mm*18.4mm

	
	后置摄像头
	1300万OCR摄像头，带补光灯

	
	前置摄像头
	3D结构光人脸识别摄像头

	
	内存
	4GB DDR, 64GB EMMC

	
	显示屏
	5.5寸，720*1440,支持多点触控

	
	扫码模组
	支持维二维码，带瞄准指示灯，白色补光灯

	
	按键
	电源键(锁屏) ,音量+，音量-，自定义键*2

	
	GNSS
	GPS/AGPS，BeiDou

	
	蓝牙
	Bluetooth 5.0

	
	麦克
	支持1个

	
	适配器
	Input: AC100-240V，output: 5V/3A

	
	指示灯
	三色指示灯

	
	接口
	Type-C*1

	
	WiFi
	2.4G&5G双频Wi-Fi

	
	防拆
	内置防拆芯片

	
	网络
	支持TD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/
TD- SCDMA/GSM多种网络制式

	
	电池
	3.8V, 5000mAh,可拆卸

	
	符合国家医保局《医保业务综合服务终端（Ⅲ类）技术规范（V2.1）》的相关要求（提供证明材料）

	备注：两款手持终端为同一品牌

	软件部分
	功能：
1. 刷脸实现医保结算
2. 刷脸激活医保电子凭证
3. 亲情账户
4. 按院方要求适配对接院内住院结算功能软件



